**MODELLO PREVENTIVO**

da riportare su propria carta intestata

**PREVENTIVO n° xx Data:** xxxgiorno xxxmese xxxanno

**Committente:** Paolo Rossi

**Cantiere:** Via Paludi 14 - 38121 Trento

**Oggetto:** fornitura e posa di serramentia risparmio energetico (legge 296/06 e s.m.i), accessori e servizi su immobile a prevalente destinazione abitativa privata in un contesto di manutenzione ordinaria (o straordinaria).

**DESCRIZIONE DEI BENI**

**FORNITURA SERRAMENTI:**

**Foro:** n 01 stanza bagno

**Modello:** Lignus 70 - Finestra ad 1 anta

**DIMENSIONI:** l mm1.010 x h mm1.400

**PRESTAZIONI FINESTRA**

**Trasmittanza Termica:** Uw 1,30 W/m2K

**Isolamento acustico:** 33 dB

**Tenuta Aria:** classe 4 (la massima)

**Tenuta Acqua:** E 1200 (oltre la massima)

**Tenuta colpi di Vento:** classe 5 C (la massima)

**PRESTAZIONI VETRATA ISOLANTE**

**Composizione** 3+3 acustico/16 Ar/3+3.1 be

**Trasmittanza termica Ug:** 1,0 W/m2K

**Isolamento acustico Rw:** 39 dB

**Fattore solare g:** 59 %

**Trasmissione luminosa:** Tl 79 %

**Sicurezza:** 2B2 antiferita

**CARATTERISTICHE SERRAMENTO:**

**Specie Legnosa + Finitura:** Okoumè lamellare - tinta noce medio

**Tipo Fermavetro:** Tondo

**Tipo Gocciolatoio:** Alluminio anodizzato

**Kit coperture:** Oro lucido

**Distanziatore Vetro:** canalinaWARM EDGE colore nero

**Apertura:** Destra a tirare + anta-ribalta

**Sicurezza della Chiusura:** nottolini a funghetto con 2 punti antieffrazione

**Cornici Interne:** da mm 70 x 10 in tinta con il serramento

**Cornici Esterne:** non comprese

**Maniglia:** marcaHoppe - modello Tokio - colore oro **PREZZO: € 604,00**

**FORNITURA CASSONETTI COPRIAVVOLGIBILI - strutturalmente accorpati al serramento**

**Foro:** n 01 stanza bagno

**Modello e colore: mod.** cover - **tinta:** bianco RAL 9010

**Movimentazione telo:** con corda manuale nel prezzo compresi accessori

**DIMENSIONI:** L mm 1450 x H mm 350

**VALORE Usb:** 1,1 W/m2K **PREZZO: € 179,00**

**POSA IN OPERA DEL SERRAMENTO**

Posa del serramento con sistema di sigillatura ad alta efficienza termoacustica PosaClima Premium Plus, utilizzando metodi e materiali (nastri autoespandenti, nastri in schiuma di PVC - Ms Polimero ecc..) conformi alla Norma UNI 11673-1. **Sulla inalterabilità delle prestazioni di tenuta all’aria, all’acqua ed isolamento acustico di questo sistema di posa, viene rilasciata una garanzia di durata delle prestazioni per 10 anni dalla data del verbale di collaudo. PREZZO € 90,00**

**COPRIFILATURA SU 3 LATI**: compreso nei costi di posa

**SPESE DI TRASPORTO:** comprese nei costi di posa

**TIRO AL PIANO E\O NOLEGGIO SCALA MOBILE:** compreso nei costi di posa

**POSA IN OPERA DEL CASSONETTO**

Posa del cassonetto con sigillatura sul perimetro **PREZZO € 67,00**

**SMALTIMENTO VECCHI INFISSI E CASSONETTI:** **AL FORO € 60,00**

**PRATICA PER ENEA DETRAZIONE FISCALE 50%:**

(non compresa la verifica del risparmio estivo) **PREZZO € 100,00**

**RIASSUNTO CORRISPETTIVI**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Serramento (bene significativo ex Dm 29/12/1999) | € 604,00 |
| 1 Cassonetto **strutturalmente accorpato al serramento** | € 179,00 |
| Posa in opera serramento e cassonetto | € 157,00 |
| Smaltimento vecchio infisso e cassonett0 | € 60,00 |
| \*Pratica per detrazione fiscale 50% | € 100,00 |
| **IMPONIBILE TOTALE**  | **€ 1.100,00** |

**“L’IVA verrà applicata secondo quanto stabilito per legge ed aggiunta all’importo pattuito”**

**MODALITÀ DI PAGAMENTO:**

* anticipo (acconto o caparra confirmatoria specificare) **30%** alla firma
* acconto del **60%** a merce pronta
* saldo **10%** dopo il termine dei lavori e la firma del Verbale di Collaudo

**TEMPI DI CONSEGNA**

La consegna in cantiere è prevista entro 90 giorni dall’incasso del 1°anticipo salvo cause di forza maggiore come previsto nelle Condizioni generali di Vendita.

**MODIFICHE**

A seguito del sopralluogo esecutivo potrebbero esserci modifiche che verranno comunicate per la eventuale accettazione da parte del cliente e verranno riportate nella Conferma d’Ordine finale.